附件

泗阳县2025年第二批村级公益事业一事一议财政奖补项目明细表

单位：米、万元

| 序号 | 乡镇 （街道办） | 村（居）名称 | 奖补项目名称 | 道路项目建成概况规格 | | | 非道路项目建成概况 （长、宽、高等项目规格） | 项目计划投资总额 | 其 中 | | | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长 | 宽 | 厚 | 拟投入村一事一议筹资 | 拟投入省级及以上财政奖补资金 | 其它 资金 |
| 1 | 庄圩乡 | 庄圩社区 | 河西路 | 845 | 3.5 | 0.18 |  | 44.36 | 3.94 | 40.42 |  |  |
| 2 | 农科村 | 仓庄路 | 260 | 3.5 | 0.18 |  | 13.65 | 1.21 | 12.44 |  |  |
| 3 | 农科村 | 仓庄环道路 | 505 | 1.5 | 0.18 |  | 11.36 | 1.01 | 10.35 |  |  |
| 4 | 大楼社区 | 庄胡路路灯 | 0 | 0 | 0 | 路长900米，23盏，太阳能，高10米 | 4.83 | 0.43 | 4.40 |  |  |
| 5 | 农科村 | 庄胡路路灯 | 0 | 0 | 0 | 路长2500米，63盏，太阳能，高10米 | 13.23 | 1.17 | 12.06 |  |  |
| 6 | 王码村 | 王大线路灯 | 0 | 0 | 0 | 路长1800米，45盏，太阳能，高8米 | 8.55 | 0.76 | 7.79 |  |  |
| 7 | 红旗村 | 钱爱线路灯 | 0 | 0 | 0 | 路长1120米，34盏，太阳能，高10米 | 7.14 | 0.63 | 6.51 |  |  |
| 8 | 穿城镇 | 河北村 | 后场路 | 450 | 3.5 | 0.18 |  | 23.63 | 2.10 | 21.53 |  |  |
| 9 | 农庄村 | 邢洼东路 | 530 | 3 | 0.18 |  | 23.85 | 2.12 | 21.73 |  |  |
| 10 | 树强社区 | 刘东路 | 160 | 3 | 0.18 |  | 7.20 | 0.64 | 6.56 |  |  |
| 11 | 王集镇 | 张坝村 | 和平路 | 530 | 3.5 | 0.18 |  | 27.83 | 2.47 | 25.35 |  |  |
| 12 | 南圩村 | 路西路 | 480 | 3 | 0.18 |  | 21.60 | 1.92 | 19.68 |  |  |
| 13 | 花园村 | 后徐路 | 350 | 3.5 | 0.18 |  | 18.38 | 1.63 | 16.74 |  |  |
| 14 | 王集社区 | 育才路 | 220 | 3 | 0.18 |  | 9.90 | 0.88 | 9.02 |  |  |
| 15 | 魏圩村 | 前刘路 | 470 | 3.5 | 0.18 |  | 24.68 | 2.19 | 22.48 |  |  |
| 16 | 新袁镇 | 新东社区 | 一二组路 | 700 | 3.5 | 0.18 |  | 36.75 | 3.26 | 33.49 |  |  |
| 17 | 新集社区 | 圩北组路 | 260 | 2.5 | 0.18 |  | 9.75 | 0.87 | 8.88 |  |  |
| 18 | 李口镇 | 卢塘村 | 初小组 | 350 | 3 | 0.18 |  | 15.75 | 1.40 | 14.35 |  |  |
| 19 | 吴集村 | 戚扬路 | 810 | 3.5 | 0.18 |  | 42.53 | 3.78 | 38.75 |  |  |
| 20 | 卢塘村 | 朱庄组 | 350 | 3 | 0.18 |  | 15.75 | 1.40 | 14.35 |  |  |
| 21 | 裴圩镇 | 瓦房村 | 魏李路 | 999 | 3.5 | 0.18 |  | 52.45 | 4.66 | 47.79 |  |  |
| 22 | 东高社区 | 通湖路 | 700 | 4.5 | 0.18 |  | 47.25 | 4.20 | 43.05 |  |  |
| 23 | 三庄镇 | 民主社区 | 左庄路 | 370 | 3 | 0.18 |  | 16.65 | 1.48 | 15.17 |  |  |
| 24 | 团结社区 | 九组路 | 250 | 2.5 | 0.18 |  | 9.38 | 0.83 | 8.54 |  |  |
| 25 | 双渡社区 | 胜利路 | 475 | 3 | 0.18 |  | 21.38 | 1.90 | 19.48 |  |  |
| 26 | 姜桥社区 | 李庄路 | 180 | 3 | 0.18 |  | 8.10 | 0.72 | 7.38 |  |  |
| 27 | 姜桥社区 | 姜西路 | 270 | 3 | 0.18 |  | 12.15 | 1.08 | 11.07 |  |  |
| 28 | 临河镇 | 熊码村 | 八组路 | 450 | 6 | 0.18 |  | 40.50 | 3.60 | 36.90 |  |  |
| 29 | 西稍村 | 小冯线路灯 | 0 | 0 | 0 | 路长2250米，共50盏，太阳能，高8米，间隔45米，单排架设。 | 11.00 | 0.98 | 10.02 |  |  |
| 30 | 房湖村 | 纪庄路 | 355 | 3 | 0.18 |  | 15.98 | 1.42 | 14.56 |  |  |
| 31 | 胡庄村 | 十五组路 | 210 | 3 | 0.18 |  | 9.45 | 0.84 | 8.61 |  |  |
| 32 | 城厢街道 | 东风社区 | 东风桥 | 0 | 0 | 0 | 项目概况：拟建1x16m先张法空心板梁桥，全宽5m，净宽4m。桥梁下部结构采用钻孔灌注桩基础。 | 35.00 | 3.11 | 31.89 |  |  |
| 33 | 龙门社区 | 龙窝潭路 | 540 | 3 | 0.18 |  | 24.30 | 2.16 | 22.14 |  |  |
| 34 | 小圩社区 | 东池荷绿幸福路 | 150 | 2 | 0.18 |  | 4.50 | 0.40 | 4.10 |  |  |
| 35 | 小圩社区 | 东池荷绿东广场 | 0 | 0 | 0 | 建设面积2200㎡ | 28.60 | 2.54 | 26.06 |  |  |
| 36 | 小圩社区 | 东池荷绿公厕 | 0 | 0 | 0 | 长14.8米，宽4.8米，高4.6米（含屋檐口） | 30.00 | 2.66 | 27.34 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 747.37 | 66.37 | 681.00 |  |  |